[붙임 4. 규격서]

제 품 규 격 서
홈페이지 바로가기: http://www.curexo.com/medical/sub02.php
제 품 명	Morning Walk	기 업 명	㈜큐렉소
의료기기 등급	3 등급	품 목 명	로봇보조정형용운동장치
▶ 사용 목적
- 보행능력 회복을 위한 근육의 제건, 관절 운동기능의 회복 등에 사용되는 로봇 자동화 시스템 기구
▶ 제품 특징
다양한 보행패턴 구현이 가능한 엔드이펙터 타입 보행 로봇 환자별 설정 및 상태별 보행 파라미터 설정 엑티브 체중보조 및 보행 어시스트 훈련결과 리포트 평지 및 계단 훈련 모드 능동 체중 보조 기능
▶ 제품 사양		▶ 제품 구성
- 규격: 3,900(L)X1,540(W)X1,950(H)(mm) 최소 설치 공간: 5,000(L)X2,000(W)X2,500(H)(mm) 중량: 약 900kg 보행분속 조절범위: 4~70 steps/min 보행폭 조절범위: 30~55cm 보행높이 조절범위: 0~15cm 보행 초기 디딤각 조절범위: 0~20° 보행 중기 구름각 조절범위: -20~-50°		- 보행재활 로봇시스템 본체 액세서리(선택사항) · 보조 하네스 · 안전봉 커버 · 소아용 체중 지지부 및 발 바인딩 모니터, 키보드, 마우스, 스피커

제 품 규 격 서
홈페이지 바로가기: http://www.hmhis.com/doc/product03.php
제 품 명	EXOWALK PRO(HR-02)	기 업 명	에이치엠에이치㈜
의료기기 등급	2 등급	품 목 명	전동식정형용운동장치
▶ 사용 목적
- 근육의 재건, 관절 운동의 회복 등에 사용하는 전동식 장치
▶ 제품 특징
- Exoskeleton type으로 Hip, Knee를 제어하여 보행 - 지면보행을 통해서 직접 걷는 것과 같은 효과를 주면서 보행에 대한 동기부여 - 운동을 보행속도, 보폭, 다리길이를 조절하여 적절한 보행훈련 속도 조절 - 제자리 보행 기능 전동으로 높낮이, 허벅지 길이 조절, 정강이 길이 조절 조이스틱으로 환자가 직접 조절하면서 보행훈련 조이스틱 조정으로 직진, 좌우회전, 후진 환자를 세팅하고 해체하는 시간이 적게 소요됨
▶ 제품 사양		▶ 제품 구성
- 규격 : 1,090(L)X800~1,000(W)X1,630(H)(mm) 최소 설치 공간: 1,500(L)☓1,300(W)☓2,500(H)(mm) 최소 훈련 공간: 5,000(L)X2,000(W)X2,500(H)(mm) 회전 시 필요 폭: 2,500mm 중량 : 약 230kg 4 자유도의 Exoskeleton type - 보행속도조절 : 1~10 단계 보폭조절 : 1~10 단계 다리길이 조절 : 50~130cm 주행속도조절 : 1~10 단계		- Main Unit : 1 세트 충전기 : 1 세트