붙임4. 규격서 (외골격하지재활로봇)

전면

측면(기립)

<외골격하지재활로봇 사진>

제품특징

제품명: SUBAR-01

사용목적: 근육의 재건, 관절 운동의 회복 등에 사용하는 전동식 장치

특징: 본 기기는 환자나 장애인의 하지 근육의 재건, 관절 운동의 회복 등 재활 및 치료를 위해 사용되는 궤도형 보행훈련기기의 전동식정형용운동장치.

사용 시 주의사항

다음의 증상이 있는 경우 사용하기 전 의사와 상의할 것

급성 동통성(疼痛性) 질환

악성종양

지각장애

안정 필요

심장의 장애(특히 페이스메이커 착용)

고혈압 및 저혈압

골다공증

척추 수술 병력

임산부 및 8세 미만의 어린이, 노약자는 의사의 처방․지도로 사용할 것

소모품 목록

팔걸이(좌,우): 사용자의 기립지지와 가드 하는 좌우 팔걸이

상체 받침대 : 사용자의 상체를 지지해주는 가드

엉덩이 받침대 : 사용자의 엉덩이를 지지해주는 가드

고관절 체결부 : 허벅지를 감싸주는 벨트

슬관절 체결부 : 정강이를 감싸주는 벨트

발 체결부 : 발을 보호해주는 벨트

구성 및 사양

전기적 정격 전압	충전기: 220 Vac, 60 Hz, 300 W
	배터리: 22.2 Vdc, 42700 mAh
치수	전체 높이: 1400 mm
	전체 측면 폭: 1400 mm
	전체 전면 폭: 740 mm (일반 문 통과 가능)
무게	180 kg
설치 및 사용의 분류	이동식(Mobile) 외골격형 보행보조 및 하지재활로봇
소음	60 dB 이하
최대 지지하중	100 kg